Инструкция по сборке кровати FE-2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Положите кровать ложем вниз |  |
|  | Уберите все пластиковые хомуты, которыми прилеплены комплектующие. Уберите комплектующие из ложе кровати |  |
|  | Прикрепите ножки кровати |  |
|  | Приверните колеса |  |
|  | Прикрепите длинную тягу механизма |  |
|  | Прикрепите короткую тягу (если отверстие не совпадает покрутите червячный механизм) |  |
|  | Переверните кровать. Поставьте на колеса |  |
|  | Возьмите изголовье и изножье. |  |
|  | Прикрепите механизм крепления (правый и левый) |  |
|  | Установите боковины. В ось не забудьте вставить фиксатор. |  |
|  | Установите получку для хранения столика под кровать |  |
|  | Установите крепеж для фиксации изголовья и изножья. Для установки нужно вынуть пластиковую заглушку. |  |
|  | Установите изголовье и изножье |  |
|  | Установите крепление столика |  |
|  | Установите столик на боковины |  |
|  | | |
|  | | |

Поставщик оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не меняющих функциональные свойства изделия.