Инструкция по сборке кровати FF-2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Положите кровать ложем вниз Уберите все пластиковые хомуты, которыми прилеплены комплектующие. Уберите комплектующие из ложе кровати |  |
|  | Прикрепите ножки кровати |  |
|  | Установите колеса |  |
|  | Установите механизм кардиокресла |  |
|  | Установите колеса кардиокресла |  |
|  | Установите червячный привод функции переворота |  |
|  | Установите червячный привод функции кардиокресла |  |
|  | Установите червячный привод спинной секции |  |
|  | Соберите механизм функции переворота |  |
|  | Переверните кровать. Поставьте на колеса |  |
|  | Возьмите изголовье и изножье. |  |
|  | Установите механизм крепления (правый и левый) |  |
|  | Установите крепеж для фиксации изголовья и изножья. Для установки нужно вынуть пластиковую заглушку. |  |
|  | Установите изголовье и изножье |  |
|  | Установите боковины. |  |
|  | Установите полочку для хранения столика под кровать |  |
|  | Откройте санитарное отверстие |  |
|  | Установите лоток |  |
|  | | |
|  | | |

Поставщик оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не меняющих функциональные свойства изделия.